Приложение №2 к регламенту Открытого Кубка города Петрозаводска по трофи-рейдам

Технические требования

к квадроциклам (ATV), участвующим в соревнованиях открытого Кубка города Петрозаводска по Трофи-Рейдам на 2011 г.

Обязательное оборудование безопасности и экипировка

Каждый квадроцикл должен быть оснащен дополнительным оборудованием согласно данному разделу.

Во время движения квадроцикла все дополнительное оборудование (трос лебедки, удлинитель троса, корозащитная стропа, крепежный крюк, такелажные скобы, блоки, гаситель троса, аптечка, огнетушитель, дополнительная экипировка) должно быть надежно закреплено.

Экипировка гонщика
Обязательно применение мотошлема. Шлем гонщика должен отвечать требованиям к шлемам:

мотошлемы, применяемые на соревнованиях по трофи-рейдам, должны соответствовать следующим стандартам: Гост 22889-90(Россия), ЕСЕ 22-05(Европа), DOT или Snell(Америка). В классе “UTV” разрешается применение автомобильных шлемов, соответствующих указанным стандартам. 
Недопустимо применение строительных касок, шлемов для дорожных велосипедов, танковых или иных мягких шлемов.

Обязательно применение защитных очков или закрытых мотошлемов типа «интеграл».

Рекомендовано применение защитной экипировки мотокроссового образца: защита груди и спины, налокотники и наколенники.
Медицинская аптечка

Каждый квадроцикл должен быть укомплектован автомобильной аптечкой. Все составляющие аптечки должны соответствовать сроку годности и не иметь видимых следов повреждения упаковки. Аптечка должна находится в легко доступном месте, и иметь водонепроницаемую упаковку, допускающую многоразовое использование.

Огнетушитель

Каждый квадроцикл должен быть оборудованы огнетушителям заводского изготовления, содержащим не менее 1кг огнегасящего состава (бромэтил, углекислота, огнегасящий порошок), сосредоточенного в одном или двух баллонах. Применение пенных огнетушителей не допускается.

Огнетушители должны располагаться в легкодоступных местах. Крепление огнетушителя должно быть надежным, но обеспечивать быстрый съем его без применения инструмента в случаях возникновения пожара. На баллонах огнетушителя должны быть указаны масса заряда, полная масса баллона в снаряженном состоянии и масса пустого баллона.

Технические требования к квадроциклам

Группа ATV
Транспортное средство, конструкция которого признана Техническим комиссаром опасной, не может быть допущено до соревнования.

1. Определение
1.1. Серийные внедорожные квадроциклы колесной формулы 4х4, выпущенные в количестве не менее 500 идентичных экземпляров.
1.2. Ответственность за доказательство серийности ATV в целом и его отдельных узлов и агрегатов лежит на участнике. При технической инспекции допускается сравнение деталей с серийными деталями или каталогом завода-изготовителя.

2. Пределы разрешенных изменений

2.1. Любые изменения, не оговоренные в данных требованиях, безусловно, РАЗРЕШАЮТСЯ.
2.2. Все квадроциклы должны стоять на учете в органах транспортной инспекции и иметь официальное разрешение на движение по дорогам общего пользования (иметь государственный номер, действующий талон технического осмотра или отметку о пройденном техническом осмотре).

3. Колеса (колесные диски) и шины

3.1. Диски должны быть заводского изготовления.

3.2. Разрешается любая дополнительная фиксация боковин шин на диске (бэдлоки, аэрлоки, изменение высоты хампа диска и др.).

3.3. Запрещается изменять рисунок протектора шин методом нарезки.

3.4. Разрешается применение только пневматических шин для ATV, со следующими размерами:

· внешний диаметр, которых при измерении не превышает 740 (Семьсот сорок) мм по прямой линии, проходящей по центру шины и не являющейся вертикальной относительно земли (при измерениях не должны учитываться естественные проминания шины)

· ширина не менее 8”, но не более 12.5”.

3.5. Измерения проводятся на всех шинах (включая запасные, сменные и т.д.), используемых в дальнейшем на соревновании.

3.6. Измерения проводятся на шинах, накачанных до давления не менее 0.3 атм.

4. Аккумулятор

4.1. Марка и емкость аккумулятора (ов) свободные. Их количество не ограничено.

5. Светотехническое оборудование

5.1. Дополнительное светотехническое оборудование не ограничивается. Штатное светотехническое оборудование должно находиться в рабочем состоянии как минимум на момент предстартовой технической инспекции.

6. Защита

6.1. Разрешается применение защиты любой конструкции. Материал не ограничен.

6.2. Разрешается применение любой «антикенгуринной» предохранительной решетки. 

7. Бампер

7.1. Конструкция и материал бампера не ограничиваются.

8. Рама

8.1. Запрещаются любые изменения заводской конструкции рамы.

9. Лебедка и дополнительное оборудование

9.1. Разрешается установка не более двух лебедок.

9.2. Во время движения все дополнительное оборудование (трос лебедки, удлинитель троса, корозащитная стропа, крепежный крюк, такелажные скобы, блоки, гаситель троса) должно быть надежно закреплено.

10. Дополнительные канистры

10.1. Разрешается устанавливать дополнительные канистры для топлива только заводского изготовления, выпускаемые специально для ATV и обеспечивающие безопасную заправку топливом закрытой струей.

10.2. Количество и емкость канистр не ограничена.

10.3. Автомобильные и иного типа канистры ЗАПРЕЩЕНЫ.

11. Система охлаждения

11.1. Разрешается замена штатного радиатора и перенос радиатора системы охлаждения со штатного места

11.2. Разрешается установка дополнительного радиатора

11.3. При переносе радиатора и магистралей системы охлаждения должны быть предусмотрены защитные устройства, исключающие (в случае срыва или повреждения) попадание охлаждающей жидкости на водителя.

12. Система впуска

12.1. Разрешается установка шноркелей.

12.2. Шноркель должен иметь наконечник из травмобезопасного материала (пластмасса, резина) и не выступать по высоте за габариты руля квадроцикла (установленного заводом-производителем).
13. Система выпуска

13.1. Запрещается изменять систему выпуска, глушитель должен быть оригинальный.

13.2. Разрешается присоединять к глушителю патрубки.

14. Топливная система

14.1. Запрещается вносить изменения в топливную систему.

14.2. Запрещается присоединять дополнительные канистры к топливной системе.
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