Приложение №1 к регламенту Открытого Кубка города Петрозаводска по трофи-рейдам 2012г.

Технические требования к автомобилям
Участвующим в соревнованиях: 
Открытый Кубок города Петрозаводска по трофи-рейдам.

 2012г.
1. Общие положения.

Все автомобили участвующие в Открытом Кубке города Петрозаводска по трофи-рейдам 2012г. по уровню подготовки делятся на 5 классов:

· Стандарт1

· Стандарт2

· Туризм
· Спорт

· Прото
Технические требования в основных положениях будут сохранены на протяжении, как минимум, всего сезона 2012 года. Изменения могут быть внесены только с целью конкретизации границ между категориями, (устранение «лазеек» для сознательного занижения категории) со ссылкой на материалы поданных на мероприятиях протестов. 
На протяжении всего мероприятия автомобиль Участника должен соответствовать техническим требованиям заявленной зачётной категории. При выявленном несоответствии Участник может быть дисквалифицирован решением Главного судьи.

Доказательство соответствия автомобиля техническим требованиям зачётной категории возложено на Участника.

Автомобиль, конструкция или техническое состояние которого может представлять опасность для жизни и здоровья людей, может быть отстранен от участия в мероприятии в любой момент.

Несоответствие автомобиля Участника хотя бы по одному из параметров, ограниченных техническими требованиями к зачётной категории даёт право официальным лицам мероприятия зачислить Участника в старшую группу.
Автомобиль со съемным верхом считается открытым автомобилем.

В конкретной спорной ситуации окончательное решение принимается Главным судьей.
2. Специальные требования:
2.1. Каркас безопасности.
Обязателен для открытых автомобилей и автомобилей со съемным верхом категории Спорт, для остальных рекомендован.
2.1.1 .Минимально должна присутствовать главная предохранительная дуга с задними подпорками. Рис.1
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2.1.2 Для каркаса должна использоваться труба минимум 45х2.5мм.

2.1.3 Каждая опора каркаса желательно должна включать усилительную пластину, толщиной не менее 3мм.

2.1.4 Рекомендовано: каждая опора должна крепиться, минимум 3-мя болтами к стальной усилительной пластине толщиной, минимум 3мм и площадью не менее 120см2, которая должна быть приварена к кузову.

2.1.5 Запрещено крепить опоры каркаса к дверным стойкам.

2.1.6 В местах, где части тел членов экипажа могут контактировать с клеткой безопасности, рекомендуется установка защитных чехлов, изготовленных из упругого материала.
2.2 Ремни безопасности.
1.1.2 Автомобили должны быть оборудованы, для всех членов экипажа, находящихся в автомобиле на СУ «Спринт» или «Триал», как минимум трехточечными автомобильными ремнями безопасности заводского изготовления. Ремни должны быть закреплены на кузове или шасси автомобиля. Рекомендуется использование штатных точек крепления ремней.
1.1.3 Разрешается крепление плечевых лямок ремней безопасности спортивного типа к дополнительному поперечному элементу клетки безопасности. Плечевые лямки ремней безопасности спортивного типа должны быть направлены назад и вниз и должны быть установлены таким образом, чтобы создавался угол не более 45град к горизонту от верхнего края спинки сидения или от нижнего края отверстий для ремней в спинке сидений спортивного типа при их наличии.

1.2 Аккумулятор
1.2.1 Аккумулятор сверху  (а также его клеммы –  при боковом выводе)  должен быть закрыт сплошной диэлектрической (резиновой или пластмассовой) крышкой.(Для автомобилей Стандарт1/2 – рекомендовано) 

1.2.2 Для автомобилей Туризм, Спорт если оригинальное расположение аккумулятора изменено, а также для категории «Прото» должны соблюдаться следующие условия: 

· аккумулятор должен располагаться на металлическом поддоне с закраинами, охватывающими его с боков;
· аккумулятор должен быть надежно закреплен. Рекомендовано крепление,  как минимум,  двумя стальными лентами с изолирующими прокладками,  размером не менее 20x0,8мм,  охватывающими его и закреплёнными на кузове/раме болтами, диаметром не менее 8мм (допускается применение 4-х шпилек, диаметром не менее 6мм);
· Рекомендовано: в местах крепления кузов должен быть усилен стальными пластинами,  площадью не менее 20см2 и толщиной не менее 3мм;
· Рекомендовано: сверху аккумулятор и его крепление, для предотвращения утечки электролита при любом положении автомобиля, должны быть закрыты сплошным пластмассовым или резиновым кожухом; 

· крепление каждого из перечисленных элементов (поддон, аккумулятор, кожух) должны быть независимым. Разрушение одного из них не должно ослаблять остальные.
1.2.3 При расположении аккумулятора в салоне (если это не является оригинальным расположением) обязательно устройство вентиляции, отводящее пары из-под кожуха аккумулятора в пространство вне кузова.

1.3 Буксировочные проушины
1.3.1 Автомобили должны быть оборудованы буксировочными проушинами: как минимум одной установленной спереди и как минимум одной установленной сзади.
1.3.2 Разрешена установка автомобильных буксировочных приспособлений типа «крюк» заводского изготовления.

1.3.3 Диаметр внутреннего отверстия проушин не менее 30мм.

1.4 Крыша

1.4.1 Для автомобилей «Спорт», «Прото» - обязательно, для «Стандарт 1/2» - рекомендуется.

1.4.2 Автомобили должны иметь жесткую металлическую крышу (защиту) над кабиной/отсеком экипажа. При этом по ширине крыша должна быть не менее ширины верхней части рамки лобового стекла, а по длине должны простираться от рамки лобового стекла до наиболее удаленной от него одной из вертикальных плоскостей, проходящих через задние кромки спинок сидений для экипажа или главную дугу каркаса безопасности.

1.4.3 Толщина крыши должны быть:

· Из стали – не менее 1мм

· Из алюминия – не менее 1.5мм

1.4.4 Допускаются пластиковые или композитные крыши из материала, толщиной не менее 3мм.

1.5 Диски и шины.

1.5.1 Размер колес определяется по маркировке изготовителя, в случае ее отсутствия или при несоответствии маркировки фактическому диаметру - по результатам замера колеса (без учета проминания) при давлении 1.5 атм. При пересчете из дюймовой системы в метрическую и обратно принимается: 1 дюйм – 25,4 мм

1.5.2 Список шин отнесенных к категории XT: 
· Fedima Sirocco 
· Fedima TrialAde 
· все модели Interco 
· Pit Bull 
· Silverstone 
· Simex 
· Maxxis M8080 и M8090.
· На усмотрение организаторов к категории XT могут быть отнесены и другие шины отвечающие следующим требованиям:

· Диагональная конструкция

· Сильно расчлененный рисунок протектора
1.6 Огнетушитель.
1.6.1 Автомобили категории Стандарт 1/2 должны быть оборудованы огнетушителями заводского изготовления, содержащие не менее 2 кг огнегасящего состава(бромэтил(ОУБ), углекислота(ОУ), огнегасящий порошок(ОП)), сосредоточенного в одном или двух баллонах.
1.6.2 Автомобили категории Спорт, Прото должны быть оборудованы огнетушителями заводского изготовления, содержащие не менее 4 кг огнегасящего состава(бромэтил(ОУБ), углекислота(ОУ), огнегасящий порошок(ОП)), сосредоточенного в одном или двух баллонах.
1.6.3 Применение пенных и аэрозольных огнетушителей не допускается.
1.6.4 Для автомобилей Стандарт1/2 с закрытым кузовом рекомендовано: Огнетушители должны располагаться в легкодоступных местах для водителя и штурмана. Крепление огнетушителя должно быть надежным, но обеспечивать быстрый съем его без применения инструмента в случае возникновения пожара. На баллонах огнетушителя должны быть указаны (и ясно различимы) масса заряда, полная масса баллона и дата выпуска (перезарядки). 

1.7 Медицинская аптечка

1.7.1 Автомобили должны быть укомплектованы автомобильной аптечкой. Все составляющие аптечки должны соответствовать сроку годности и не иметь видимых следов повреждения упаковки. Аптечка должна находиться в легкодоступном месте и иметь водонепроницаемую упаковку.

1.7.2 Состав аптечки:

· Инструкция по применению – 1 шт.
· Жгут кровоостанавливающий – 1 шт.
· Бинт стерильный (5х7 см, 5х10 см, 7х14 см) – 5 шт.
· Бинт нестерильный (5х5 см, 5х10 см, 7х14 см) – 5 шт.
· Пакет перевязочный стерильный – 1 шт.
· Салфетки марлевые стерильные – 1 уп.
· Лейкопластырь бактерицидный – 12 шт.
· Лейкопластырь рулонный – 1 шт.
· Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-устройство-рот» – 1 шт.
· Перчатки медицинские 1 пара
· Ножницы
1.8 Экипировка
1.8.1 Для участников, на автомобилях с закрытым кузовом категории Стандарт 1/2 рекомендовано. Участники категории Спорт, Прото а также категории Стандарт 1/2, Туризм с открытым кузовом, во время нахождения на СУ должны быть в надетом на голову и застегнутом шлеме.

1.8.2 Шлемы, должны иметь жесткую наружную оболочку, энергопоглащающую (пенополиуретановую, пенопластовую и т.д.) внутреннюю вставку, являющуюся неотъемлемой частью конструкции шлема и вентиляционные отверстия. Рекомендуется применение шлемов для рафтинга, стандартов EN 1078, EN 1077 (Европа) или ASTM 2040 (США); для горных велосипедов, стандарта Snell B 90 (США), горнолыжных или хоккейных. Разрешается применение автомобильных или мотоциклетных шлемов, стандартов Е22 и выше. Недопустимо применение строительных касок, шлемов для дорожных велосипедов, танковых или иных мягких шлемов.
1.9 Средства связи

1.9.1 Для обеспечения мер безопасности, и своевременности оказания медицинской помощи, рекомендуется оборудовать автомобили CB-радиостанциями (частоты по согласованию с Организаторами соревнований), а экипажу иметь при себе сотовые телефоны.
1.10 Защита лебедок.

1.10.1 При установке лебедок внутри кузова автомобиля, все вращающиеся детали должны быть закрыты жестким кожухом. Трос может проходить через салон автомобиля только внутри непрерывной металлической трубы. 
1.10.2 При применении стальных тросов обязательно использование гасителя, надетого на трос. Гаситель должен представлять собой, как минимум отрезок резинового шланга длиной не менее 500мм и массой не менее 1.5 кг.
1.11 Дополнительное оборудование.

1.11.1 Разрешается наличие на автомобиле средств уменьшения давления на грунт, общей площадью не более 3м2.

Технические требования для групп участников

Стандартные вседорожные автомобили

3. Группа Стандарт 1
1.1. Определение.

1.11.2 Серийные вседорожные легковые автомобили колесной формулы 4х4, выпущенные в количестве не менее 1000 идентичных экземпляров, имеющие как минимум два места для сидения и не подготовленные специально для преодоления бездорожья.
1.11.3 Ответственность за доказательство серийности автомобиля в целом и его отдельных узлов и агрегатов лежит на участнике. При технической инспекции автомобилей допускается сравнение деталей автомобилей с серийными деталями или каталогом завода-изготовителя.

1.11.4 Автомобили ГАЗ-69, УАЗ-469 допускаются в группу только по согласованию с Руководителем гонки.
1.12 Пределы разрешенных изменений

1.12.1 Любые изменения, не оговоренные в данных требованиях, безусловно, запрещаются.
1.12.2 Любая изношенная или поврежденная деталь может быть заменена только деталью идентичной заменяемой (полностью взаимозаменяемой с оригинальной).

1.12.3 В случае наличия некритичных с точки зрения спортивности и безопасности отклонений в конструкции автомобиля от настоящих требований обоюдным решением Руководителя гонки и Технического комиссара автомобиль может быть допущен к участию в данном зачете.

1.13 Усиление
1.13.1 Разрешается усиление, если иное не оговорено конкретным пунктом данных технических требований, листовым материалом любой детали, при условии, что используемый материал повторяет форму усиливаемой детали, и прилегает к ней по всей поверхности, не образуя ни каких коробчатых полостей.
1.13.2 Детали подвески разрешается усиливать также стальным прутком, диаметром не более 12мм.
1.14 Подвеска

1.14.1 Разрешается установка любых амортизаторов при условии сохранения точек их крепления.
1.14.2 Применение амортизаторов с выносными бачками запрещено.
1.14.3 Максимальная длина амортизатора может быть изменена не более чем на 35мм.

1.14.4 Упругий элемент:

· Пружины: длина, толщина прутка, число витков, форма пружины – свободны.  Внешний диаметр – стандартный для данной модели автомобиля.
· Листовые рессоры: длина, ширина, толщина, искривление, число листов – свободны.

· Торсионы: диаметр не ограничен.

1.14.5 Разрешена резка ограничителей хода подвески.

1.14.6 Запрещен перенос точек крепления упругих элементов подвески.
1.15 Лебедка и дополнительное оборудование.
1.15.1 Запрещена любая лебедка с механическим (электрическим, гидравлическим, от трансмиссии автомобиля) приводом.
1.15.2 Разрешено использование лебедок приводимых в действие мускульной силой членов экипажа и не закрепленных жестко на автомобиле.
1.16 Кузов и рама.
1.16.1 Разрешается установка верхних багажников для крепления дополнительного оборудования.

1.16.2 Разрешается применение любой «антикенгуринной» предохранительной решетки.
1.16.3 Разрешается установка кронштейнов для внешнего крепления запасного колеса, при условии, что эти кронштейны не несут никакой другой функции.

1.16.4 Запрещено снимать двери. В случае применения на автомобиле разборных боковых дверей, разрешается снимать верхнюю половину таких дверей. При этом снятые детали не требуется перевозить в автомобиле во время соревнований.
1.16.5 Любые изменения внешних и внутренних панелей кузова, дверей, крышек капота и багажника запрещены.

1.16.6 Разрешена замена решетки радиатора, в том числе с заменой материала.

1.16.7 Разрешено снимать мягкий тент кузова.

1.16.8 Разрешается применение нижней защиты кузова, элементов трансмиссии, выпускной системы и топливного бака/баков, при условии, что она не исполняет никакой другой функции.
1.16.9 Разрешается установка съемной боковой защиты порогов.
1.16.10 Разрешено заменять сиденья на любые автомобильные.
1.17 Бампер.

1.17.1 Разрешено снимать штатные пластиковые элементы бамперов.
1.18 Двигатель.
1.18.1 Привод акселератора может быть заменен или дублирован другим.

1.18.2 Разрешается применение грязезащитных чехлов для катушки, распределителя зажигания и высоковольтных проводов.

1.18.3 Разрешается изменение месторасположения элементов системы зажигания в пределах моторного отсека.

1.18.4 Разрешается замена контактной системы зажигания на бесконтактную и наоборот.

1.18.5 Разрешена замена системы питания карбюратор/впрыск/газ.

1.18.6 Разрешено снятие и установка жалюзи и их привода перед радиатором, при условии что они не выступают за решетку радиатора.

1.18.7 Вентилятор и его привод могут быть заменены. Количество вентиляторов и размер не ограничиваются.

1.18.8 Система выпуска отработанных газов должна, при наружном осмотре соответствовать конструкции завода изготовителя..
1.18.9 Разрешена установка дополнительных креплений системы выпуска к кузову/раме автомобиля.
1.18.10 Разрешена замена двигателя на любой другой из устанавливаемых на данный модельный ряд.

1.19 Трансмиссия

1.19.1 Разрешается замена типов дифференциалов без внесения изменений в оригинальный картер.
1.19.2 Запрещено использование редукторных мостов.

1.20 Электрооборудование.

1.20.1 Разрешается добавление реле и плавких предохранителей в электрические цепи, удлинение и дополнение электрических кабелей.

1.20.2 Марка, емкость и тип аккумуляторов свободные. 

1.20.3 Запрещено изменять штатное месторасположение аккумулятора/аккумуляторов.

1.20.4 Каждый аккумулятор должен быть надежно закреплен.

1.20.5 Марка и мощность генератора не ограничена, месторасположение в моторном отсеке – не ограничено.
1.20.6 Установка дополнительных генераторов не допускается 

1.20.7 Дополнительное светотехническое оборудование не ограничено.

1.20.8 Штатное светотехническое оборудование должно быть сохранено на штатных местах и работоспособно.
1.21 Топливная система.

1.21.1 Наливные крышки и горловины не должны выступать за периметр автомобиля при виде сверху. Для крышки может использоваться любая система запирания, исключающая неполное запирание или случайное открытие при ударе.

1.22 Колесные диски и шины.

1.22.1 Колесные диски должны быть заводскими и соответствовать модели автомобиля.

1.22.2 Запрещена любая дополнительная фиксация боковин шин на диске (бэдлоки, аэрлоки, изменения высоты хампа диска и др.)

1.22.3 Запрещается изменение рисунка протектора методом нарезки.

1.22.4 Разрешается применение только пневматических автомобильных шин, предназначенных для использования на дорогах общего пользования, внешним диаметром не более чем на 30мм больше штатных (допускаемых заводом изготовителем) для данной модели автомобиля. Однако, размер шины ни при каких условиях не может быть больше 762мм (30 дюймов) по диаметру.

1.22.5 Внедорожные шины категории ХТ, а также шины с тракторным рисунком протектора запрещены.

1.23 Рулевое управление

1.23.1 Разрешается замена рулевого колеса.

1.23.2 Разрешается установка усилителя рулевого управления, устанавливаемого на одну из серийных модификаций данного автомобиля.

1.23.3 Разрешается установка демпфера рулевого управления.

1.24 Тормозная система.

1.24.1 Разрешена замена компонентов тормозной системы на аналогичные.
2. Группа Стандарт 2
1.25 Определение

1.25.1 Серийные вседорожные легковые автомобили колесной формулы 4х4, выпущенные в количестве не менее 1000 идентичных экземпляров, имеющие как минимум два места для сидения, легко подготовленные для преодоления бездорожья.
1.25.2 Ответственность за доказательство серийности автомобиля в целом и его отдельных узлов и агрегатов лежит на участнике. При технической инспекции автомобилей допускается сравнение деталей автомобилей с серийными деталями или каталогом завода-изготовителя.

1.26 Пределы разрешенных изменений
1.26.1 Любые изменения, не оговоренные в данных требованиях, безусловно, запрещаются.
1.26.2 Любая изношенная или поврежденная деталь может быть заменена только деталью идентичной заменяемой (полностью взаимозаменяемой с оригинальной).

1.26.3 В случае наличия некритичных с точки зрения спортивности и безопасности отклонений в конструкции автомобиля от настоящих требований обоюдным решением Руководителя гонки и Технического комиссара автомобиль может быть допущен к участию в данном зачете.

1.27 Усиление
1.27.1 Разрешается усиление, если иное не оговорено конкретным пунктом данных технических требований, листовым материалом любой детали, при условии, что используемый материал повторяет форму усиливаемой детали, и прилегает к ней по всей поверхности, не образуя ни каких коробчатых полостей.
1.27.2 Разрешено усиление неразрезных мостов П-образным профилем.
1.27.3 Детали подвески разрешается усиливать также стальным прутком, диаметром не более 12мм либо уголком.
1.28 Подвеска

1.28.1 Разрешается установка любых амортизаторов. Применение амортизаторов с выносными бачками запрещено.

1.28.2 Максимальная длина амортизатора может быть изменена не более чем на 100мм.

1.28.3 Упругий элемент:

· Пружины: длина, толщина прутка, число витков, форма пружины – свободны.  Внешний диаметр – стандартный для данной модели автомобиля.

· Листовые рессоры: длина, ширина, толщина, искривление, число листов – свободны.

· Торсионы: диаметр – не ограничен.

1.28.4 Разрешена резка ограничителей хода подвески.

1.28.5 Разрешен вертикальный перенос  точек крепления упругих элементов подвески не более чем на 80мм в сумме для каждого колеса.
1.29 Лебедка.
1.29.1 Запрещена любая лебедка с механическим (электрическим, гидравлическим, от трансмиссии автомобиля) приводом.

1.29.2 Разрешено использование лебедок приводимых в действие мускульной силой членов экипажа и не закрепленных жестко на автомобиле.

1.30 Кузов и рама.
1.30.1 Разрешается установка верхних багажников для крепления дополнительного оборудования.

1.30.2 Разрешается применение любой «антикенгуринной» предохранительной решетки.
1.30.3 Разрешается установка кронштейнов для внешнего крепления запасного колеса, при условии, что эти кронштейны не несут никакой другой функции.

1.30.4 Запрещено снимать двери. В случае применения на автомобиле разборных боковых дверей, разрешается снимать верхнюю половину таких дверей. При этом снятые детали не требуется перевозить в автомобиле во время соревнований.
1.30.5 Разрешены минимально необходимые изменения (резка или деформация) крыльев для установки колес большего диаметра. При этом при максимальном сжатии подвески, расстояние между верхней кромкой комплектного колеса и нижней кромкой крыла, ни при каких обстоятельствах не должно превышать 50мм. При любых условиях комплектные колеса (шины вместе с дисками), при виде сверху, должны быть закрыты крыльями или расширителями арок по всей их ширине и длине. Установка расширителей должна быть безопасной.
1.30.6 Разрешена замена решетки радиатора, в том числе с заменой материала.

1.30.7 Разрешено снимать мягкий тент кузова.

1.30.8 Разрешается применение нижней защиты кузова, элементов трансмиссии, выпускной системы и топливного бака/баков, при условии, что она не исполняет никакой другой функции.

1.30.9 Разрешается установка съемной боковой защиты порогов.

1.30.10 Разрешается применение веткоотбойников. Они не должны нести никаких других функций, кроме защиты.
1.30.11 Разрешено снимать/заменять сиденья на любые автомобильные.
1.30.12 Разрешено вертикальное перемещение точек крепления кузова к раме («лифт кузова») не более чем на 50мм.

1.30.13 Разрешено изменение конструкции порогов кузова.

1.31 Бампер.

1.31.1 Разрешены любые изменения конструкции и материала бамперов.
1.32 Двигатель.

1.32.1 Разрешается применение любых бензиновых или дизельных двигателей, в том числе оборудованных системами наддува воздуха, устанавливаемых производителем на одну из модификаций данной модели автомобиля.

1.32.2 Для автомобилей УАЗ 469 (3151 и из модификаций): ЗМЗ 402, 409, 410, 514, УМЗ 414, 417, 420, 421, Андория 4СТ90

1.32.3 Разрешена установка шноркеля. Ни при каких обстоятельствах шноркель не может быть выведен в отсек экипажа. Прохождение элементов шноркеля через отсек экипажа возможно только единой минимально необходимой по длине металлической трубой толщиной стенки не менее 2мм, без каких-либо соединений.
1.32.4 Привод акселератора может быть заменен или дублирован другим.

1.32.5 Разрешается применение грязезащитных чехлов для катушки, распределителя зажигания и высоковольтных проводов.

1.32.6 Разрешается изменение месторасположения элементов системы зажигания в пределах моторного отсека.

1.32.7 Разрешается замена контактной системы зажигания на бесконтактную и наоборот.

1.32.8 Разрешена замена системы питания карбюратор/впрыск/газ.

1.32.9 Разрешено снятие и установка жалюзи и их привода перед радиатором, при условии что они не выступают за решетку радиатора.

1.32.10 Вентилятор и его привод могут быть заменены. Количество вентиляторов и размер не ограничиваются.

1.32.11 Запрещено изменение места расположения радиатора системы охлаждения двигателя.

1.32.12 Система выпуска отработанных газов должна, при наружном осмотре соответствовать конструкции завода изготовителя..

1.32.13 Разрешена установка дополнительных креплений системы выпуска к кузову/раме автомобиля.
1.33 Трансмиссия

1.33.1 Разрешается замена типов дифференциалов без изменения конструкции оригинального картера.
1.33.2 Разрешено вносить изменения в коробку передач и раздаточную коробку при условии сохранения оригинального картера.

1.33.3 Разрешено использование редукторных мостов.
1.34 Электрооборудование.

1.34.1 Разрешается добавление реле и плавких предохранителей в электрические цепи, удлинение и дополнения электрических кабелей.

1.34.2 Марка, емкость и тип аккумуляторов свободные. 

1.34.3 Запрещено изменять штатное месторасположение аккумулятора/аккумуляторов.

1.34.4 Каждый аккумулятор должен быть надежно закреплен.

1.34.5 Марка и мощность генератора не ограничена, месторасположение в моторном отсеке – не ограничено.
1.34.6 Установка дополнительных генераторов запрещена

1.34.7 Дополнительное светотехническое оборудование не ограничено.

1.34.8 Штатное светотехническое оборудование должно быть сохранено на штатных местах и работоспособно.
1.34.9 Топливная система.

1.34.10 Наливные крышки и горловины не должны выступать за периметр автомобиля при виде сверху. Для крышки может использоваться любая система запирания, исключающая неполное запирание или случайное открытие при ударе.

1.34.11 Разрешается перенос, замена и дополнительная защита топливопроводов автомобиля.

1.34.12 Разрешается прохождение топливопроводов через кабину автомобиля только целостной металлической частью. Любые виды сочленений топливопроводов в кабине запрещены, за исключением резьбовых в местах прохождения через пол или другие панели кузова.
1.35 Колесные диски и шины.
1.35.1 Колесные диски должны быть заводскими и соответствовать модели автомобиля.

1.35.2 Запрещена любая дополнительная фиксация боковин шин на диске(бэдлоки, аэрлоки, изменения высоты хампа диска и др.)

1.35.3 Разрешается применение только пневматических автомобильных шин, предназначенных для использования на дорогах общего пользования, внешним диаметром не более 812мм (32 дюйма) по диаметру, в случае применения редукторных мостов диаметр колес ограничен 762мм (30 дюймов).
1.35.4 Разрешено изменение рисунка протектора шин методом нарезки.
1.36 Рулевое управление

1.36.1 Разрешается замена рулевого колеса.

1.36.2 Разрешается установка усилителя рулевого управления, устанавливаемого на одну из серийных модификаций данного автомобиля.

1.36.3 Разрешается установка демпфера рулевого управления.

1.36.4 Разрешено усиление элементов рулевого управления.

1.37 Тормозная система.

1.37.1 Разрешается дополнительная защита тормозных магистралей.

1.37.2 Разрешена замена компонентов тормозной системы на аналогичные.

1.37.3 Разрешена замена типа тормозов (барабанные, дисковые).
3. Группа Туризм
1.38 Определение

1.38.1 Серийные вседорожные легковые автомобили колесной формулы 4х4, выпущенные в количестве не менее 1000 идентичных экземпляров, имеющие как минимум два места для сидения, подготовленные для преодоления бездорожья.

1.38.2 Ответственность за доказательство серийности автомобиля в целом и его отдельных узлов и агрегатов лежит на участнике. При технической инспекции автомобилей допускается сравнение деталей автомобилей с серийными деталями или каталогом завода-изготовителя.

1.39 Пределы разрешенных изменений
1.39.1 Любые изменения, не оговоренные в данных требованиях, безусловно, запрещаются.
1.39.2 Любая изношенная или поврежденная деталь может быть заменена только деталью идентичной заменяемой (полностью взаимозаменяемой с оригинальной).

1.39.3 В случае наличия некритичных с точки зрения спортивности и безопасности отклонений в конструкции автомобиля от настоящих требований обоюдным решением Руководителя гонки и Технического комиссара автомобиль может быть допущен к участию в данном зачете.

1.40 Усиление
1.40.1 Разрешается усиление, если иное не оговорено конкретным пунктом данных технических требований, листовым материалом любой детали, при условии, что используемый материал повторяет форму усиливаемой детали, и прилегает к ней по всей поверхности, не образуя никаких коробчатых полостей.
1.40.2 Разрешено усиление неразрезных мостов П-образным профилем.
1.40.3 Детали подвески разрешается усиливать также стальным прутком, диаметром не более 12мм, либо уголком.
1.41 Подвеска

1.41.1 Разрешается установка любых амортизаторов без ограничений, в том числе с переносом точек крепления.
1.41.2 Разрешается устанавливать не более чем по два амортизатора на колесо.
1.41.3 Упругий элемент:

· Пружины: длина, толщина прутка, число витков, форма пружины – свободны.  Внешний диаметр – стандартный для данной модели автомобиля.

· Листовые рессоры: длина, ширина, толщина, искривление, число листов – свободны.
· Рессорные серьги свободные.
· Торсионы: диаметр – не ограничен.

1.41.4 Разрешена резка ограничителей хода подвески.

1.41.5 Разрешается вертикальное перемещение точек крепления подвески к кузову/раме или мостам. Разрешается перенос моста под рессоры.

1.41.6 Балки мостов зависимой подвески могут быть усилены любым способом.

1.42 Лебедка и дополнительное оборудование
1.42.1 Разрешено не более одной лебедки с механическим (электрическим, гидравлическим, от трансмиссии автомобиля) приводом.
1.42.2 Запрещено применение любых устройств для «винчевания» назад.
1.42.3 Разрешено использование лебедок приводимых в действие мускульной силой членов экипажа и не закрепленных жестко на автомобиле.

1.42.4 Трос лебедки, удлинитель троса, корозащитная стропа, крепежный крюк, такелажные скобы(шаклы) и блоки, используемые совместно с лебедкой должны выдерживать усилие на разрыв равное двукратному максимальному тяговому усилию лебедки.

1.42.5 Автомобиль должен быть укомплектован плоской корозащитной стропой, шириной минимум 50мм.

1.43 Кузов и рама.
1.43.1 Разрешается установка верхних багажников для крепления дополнительного оборудования.

1.43.2 Разрешается применение любой «антикенгуринной» предохранительной решетки.
1.43.3 Разрешается установка кронштейнов для внешнего крепления запасного колеса, при условии, что эти кронштейны не несут никакой другой функции.

1.43.4 Запрещено снимать двери. В случае применения на автомобиле разборных боковых дверей, разрешается снимать верхнюю половину таких дверей. При этом снятые детали не требуется перевозить в автомобиле во время соревнований.

1.43.5 Разрешается изменять/вырезать внутренние панели дверей.

1.43.6 Для автомобилей УАЗ разрешается обрезать двери до нижних петель оригинальной двери.

1.43.7 Разрешается изменять, заменять или удалять стеклоподъемники дверей.

1.43.8 Разрешается удалять стекло в передних дверях или заменять его прозрачным не колющимся пластиком, толщиной не менее 4мм.
1.43.9 Окна, расположенные позади дверей водителя и переднего пассажира, могут быть заменены одной панелью. Крепление панелей не ограничивается. Конструкция кузова и его контур не могут быть изменены в результате этих изменений.

1.43.10 Разрешены, минимально необходимые для установки лебедки, изменения кузова/рамы.

1.43.11 Разрешается обрезать пороги кузова.

1.43.12 Разрешается удалять любые неиспользуемые кронштейны на кузове/раме.

1.43.13 Разрешается облегчение рамы методом сверления (прорубания) отверстий.
1.43.14 Разрешены минимально необходимые изменения (резка или деформация) крыльев для установки колес большего диаметра. При любых условиях комплектные колеса (шины вместе с дисками), при виде сверху, должны быть закрыты крыльями или расширителями арок по всей их ширине и длине. Установка расширителей должна быть безопасной.
1.43.15 Разрешена замена решетки радиатора, в том числе с заменой материала.

1.43.16 Разрешено снимать съемный верх кузова.

1.43.17 Разрешается применение нижней защиты кузова, элементов трансмиссии, выпускной системы и топливного бака/баков.
1.43.18 Разрешается установка боковой защиты порогов.

1.43.19 Разрешается применение веткоотбойников. Они не должны нести никаких других функций, кроме защиты.

1.43.20 Разрешаются любые изменения интерьера кузова, кроме удаления внутренних панелей кузова.

1.43.21 Разрешены минимальные изменения внутренних панелей кузова для установки каркаса.
1.43.22 Разрешено снимать/заменять сиденья на любые автомобильные.
1.43.23 Разрешено вертикальное перемещение точек крепления кузова к раме («лифт» кузова) не более чем на 76мм.

1.43.24 Разрешается перенос запасных колес внутрь кузова, при условии что они надежно закреплены.При переносе запасного колеса внутрь кузова его кронштейн может быть удален.

1.44 Бампер.
1.44.1 Без ограничений. Конструкция должна быть травмобезопасной (без острых углов, кромок и т.д.).

1.45 Двигатель.

1.45.1 Разрешается применение любых бензиновых или дизельных двигателей, в том числе оборудованных системами наддува воздуха, устанавливаемых производителем на одну из модификаций данной модели автомобиля:
· Для автомобилей УАЗ 469 (3151 и из модификаций): ЗМЗ 402, 409, 410, 514, УМЗ 414, 417, 420, 421, Андория 4СТ90.

1.45.2 Разрешается изменять положение двигателя в моторном отсеке при сохранении его ориентации.

1.45.3 Разрешается изменять/заменять кронштейны крепления двигателя.
1.45.4 Разрешена установка шноркеля. Ни при каких обстоятельствах шноркель не может быть выведен в отсек экипажа. Прохождение элементов шноркеля через отсек экипажа возможно только единой минимально необходимой по длине металлической трубой толщиной стенки не менее 2мм, без каких-либо соединений.
1.45.5 Привод акселератора может быть заменен или дублирован другим.

1.45.6 Разрешается применение грязезащитных чехлов для катушки, распределителя зажигания и высоковольтных проводов.

1.45.7 Разрешается изменение месторасположения элементов системы зажигания в пределах моторного отсека.

1.45.8 Разрешается замена контактной системы зажигания на бесконтактную и наоборот.

1.45.9 Разрешена замена системы питания карбюратор/впрыск/газ.

1.45.10 Разрешено снятие и установка жалюзи и их привода перед радиатором, при условии что они не выступают за решетку радиатора.

1.45.11 Вентилятор и его привод могут быть заменены. Количество вентиляторов и размер не ограничиваются.

1.45.12 Запрещено изменение места расположения радиатора системы охлаждения двигателя.

1.45.13 Система выпуска отработанных газов свободная. Ни при каких обстоятельствах элементы системы выпуска не могут проходить через отсек для экипажа.
1.46 Трансмиссия

1.46.1 Разрешено применение редукторных мостов от автомобилей УАЗ.
1.46.2 Разрешается замена типа дифференциалов. Ограничений на тип и принцип работы используемого дифференциала нет.
1.46.3 Внутреннее устройство коробки перемены передач и раздаточной коробки не ограничивается при условии сохранения оригинального корпуса.

1.46.4 Валы, полуоси, карданные шарниры не ограничиваются.

1.47 Электрооборудование.

1.47.1 Разрешается добавление реле и плавких предохранителей в электрические цепи, удлинение и дополнения электрических кабелей.

1.47.2 Марка, емкость и тип аккумуляторов свободные. 

1.47.3 Разрешается установка не более двух аккумуляторов подключенных к штатной электросистеме автомобиля.
1.47.4 Расположение аккумуляторов не ограничено.
1.47.5 Каждый аккумулятор должен быть надежно закреплен.

1.47.6 Марка и мощность генератора не ограничена, месторасположение в моторном отсеке – не ограничено.

1.47.7 Дополнительное светотехническое оборудование не ограничено.

1.47.8 Штатное светотехническое оборудование может быть заменено на функционально аналогичное.
1.48 Топливная система.

1.48.1 Разрешается замена или изменение штатных топливных баков, а так же замена их места расположения. Топливные баки должны быть отделены от отсека экипажа сплошной пожаробезопасной (металлической) и, по возможности, герметичной перегородкой. Так же дополнительную, по возможности герметичную, защиту должны иметь трубопроводы, подходящие к баку.

1.48.2 Если баки и их наливные горловины расположены внутри кузова, то должны быть предусмотрены отверстия в полу кузова для стока пролитого топлива в пространство вне автомобиля.

1.48.3 Вентиляция топливных баков должна быть выведена наружу автомобиля.

1.48.4 Наливные крышки и горловины не должны выступать за периметр автомобиля при виде сверху. Для крышки может использоваться любая система запирания, исключающая неполное запирание или случайное открытие при ударе.

1.48.5 Разрешается перенос, замена и дополнительная защита топливопроводов автомобиля.

1.48.6 Разрешается прохождение топливопроводов через кабину автомобиля только целостной металлической частью. Любые виды сочленений топливопроводов в кабине запрещены, за исключением резьбовых в местах прохождения через пол или другие панели кузова.
1.49 Колесные диски и шины.
1.49.1 Колесные диски должны быть заводскими и соответствовать модели автомобиля.

1.49.2 Разрешается любая дополнительная фиксация боковин шин на диске (бэдлоки, аэрлоки, изменения высоты хампа диска и др.)

1.49.3 Разрешается изменение рисунка протектора методом нарезки.

1.49.4 Разрешается применение только пневматических шин, предназначенных для использования на дорогах общего пользования, внешним диаметром не более 838мм (33 дюйма).

1.49.5 На автомобилях с массой без нагрузки (по ПТС или СОР) более 2300кг разрешено использование шин наружным диаметром до 890мм (35 дюймов) включительно.

1.49.6 Разрешается применение систем изменения давления в шинах.

1.50 Рулевое управление

1.50.1 Разрешается минимально-необходимые изменения деталей рулевой трапеции при лифте кузова/подвески.

1.50.2 Противоугонное устройство может быть удалено.

1.50.3 Разрешено усиление деталей рулевой трапеции..

1.50.4 Разрешается замена рулевого колеса.

1.50.5 Разрешается установка усилителя рулевого управления, устанавливаемого на одну из серийных модификаций данного автомобиля.

1.50.6 Разрешается установка демпфера рулевого управления.

1.51 Тормозная система.

1.51.1 Разрешается изменение расположения тормозных магистралей и их дополнительная защита.

1.51.2 Разрешена замена компонентов тормозной системы на аналогичные.

1.51.3 Разрешена замена типа тормозов (дисковые, барабанные).
Специально подготовленные внедорожные автомобили.

4. Группа Спорт
1.52 Определение

1.52.1 Серийные вседорожные легковые автомобили колесной формулы 4х4, выпущенные в количестве не менее 1000 идентичных экземпляров, имеющие как минимум два места для сидения, специально подготовленные для преодоления бездорожья.

1.52.2 Ответственность за доказательство серийности автомобиля в целом и его отдельных узлов и агрегатов лежит на участнике. При технической инспекции автомобилей допускается сравнение деталей автомобилей с серийными деталями или каталогом завода-изготовителя.

1.53 Пределы разрешенных изменений
1.53.1 Если в том или ином пункте Технических требований дается перечень запрещений или ограничений, то все технические изменения, не указанные в этом перечне, безусловно, разрешаются.

1.54 Усиление
1.54.1 Разрешается усиление, если иное не оговорено конкретным пунктом данных технических требований, листовым материалом любой детали, при условии, что используемый материал повторяет форму усиливаемой детали, и прилегает к ней по всей поверхности, не образуя ни каких коробчатых полостей.
1.54.2 Балки мостов зависимой подвески могут быть усилены любым способом.
1.55 Подвеска
1.55.1 Без ограничений.
1.56 Лебедка и дополнительное оборудование
1.56.1 Разрешено не более двух лебедок с механическим (электрическим, гидравлическим, от трансмиссии автомобиля) приводом.

1.56.2 Трос лебедки, удлинитель троса, корозащитная стропа, крепежный крюк, такелажные скобы(шаклы) и блоки, используемые совместно с лебедкой должны выдерживать усилие на разрыв равное двукратному максимальному тяговому усилию лебедки.

1.56.3 Автомобиль должен быть укомплектован плоской корозащитной стропой, шириной минимум 50мм.

1.57 Кузов и рама.
1.57.1 Запрещены сочлененные конструкции.

1.57.2 Запрещено снимать двери. В случае применения на автомобиле разборных боковых дверей, разрешается снимать верхнюю половину таких дверей. При этом снятые детали не требуется перевозить в автомобиле во время соревнований.

1.57.3 Разрешены, минимально необходимые для установки лебедки, изменения кузова/рамы.
1.57.4 Запрещено значительное изменение основных габаритных размеров кузова и рамы. Разрешаются незначительные, не влияющие на геометрическую проходимость изменения рамы. 

1.57.5 Запрещено изменение штатной базы автомобиля и/или смещение базы относительно концов рамы или несущего кузова.
1.58 Бампер.
1.58.1 Без ограничений. Конструкция должна быть травмобезопасной (без острых углов, кромок и т.д.).

1.59 Двигатель.

1.59.1 Разрешается применение любых бензиновых или дизельных двигателей, в том числе оборудованных системами наддува воздуха при условии сохранения оригинального места расположения двигателя.
1.59.2 Запрещено изменение места расположения радиатора системы охлаждения двигателя.

1.59.3 Система выпуска отработанных газов свободная. Ни при каких обстоятельствах элементы системы выпуска не могут проходить через отсек для экипажа.

1.60 Трансмиссия

1.60.1 Без ограничений.
1.61 Электрооборудование.

1.61.1 Разрешается установка не более трех аккумуляторов подключенных к штатной электросистеме автомобиля.

1.61.2 Каждый аккумулятор должен быть надежно закреплен.

1.61.3 Штатное светотехническое оборудование может быть заменено на функционально аналогичное.

1.62 Топливная система.

1.62.1 Разрешается замена или изменение штатных топливных баков, а так же замена их места расположения. Топливные баки должны быть отделены от отсека экипажа сплошной пожаробезопасной (металлической) и, по возможности, герметичной перегородкой. Так же дополнительную, по возможности герметичную, защиту должны иметь трубопроводы, подходящие к баку.

1.62.2 Если баки и их наливные горловины расположены внутри кузова, то должны быть предусмотрены отверстия в полу кузова для стока пролитого топлива в пространство вне автомобиля.

1.62.3 Вентиляция топливных баков должна быть выведена наружу автомобиля.

1.62.4 Наливные крышки и горловины не должны выступать за периметр автомобиля при виде сверху. Для крышки может использоваться любая система запирания, исключающая неполное запирание или случайное открытие при ударе.

1.62.5 Разрешается прохождение топливопроводов через кабину автомобиля только целостной металлической частью. Любые виды сочленений топливопроводов в кабине запрещены, за исключением резьбовых, в местах прохождения через пол или другие панели кузова.

1.63 Колесные диски и шины.
1.63.1 Колесные диски должны быть заводскими и соответствовать модели автомобиля.
1.63.2 Разрешается применение только пневматических шин, внешним диаметром не более 939мм (37 дюймов) по диаметру.

1.64 Рулевое управление

1.64.1 Не ограничено, при условии наличия жесткой связи между рулем и колесами.
1.64.2 Управляемые колеса только передние.

1.65 Тормозная система.

1.65.1 Разрешается изменение расположения тормозных магистралей и их дополнительная защита.
1.65.2 Разрешена замена типа тормозных механизмов (барабанные, дисковые).

1.65.3 Разрешена замена компонентов тормозной системы на аналогичные.

Специально построенные внедорожные автомобили не имеющие серийных аналогов.

5. Группа Прото

1.66 Определение

1.66.1 Внедорожные автомобили колесной формулы 4х4, свободной конструкции или оригинальные автомобили, отвечающие требованиям данной группы.

1.66.2 Обязательно наличие кабины с как минимум двумя местами для сидения.

1.67 Пределы разрешенных изменений
1.67.1 Если в том или ином пункте Технических требований дается перечень запрещений или ограничений, то все технические изменения, не указанные в этом перечне, безусловно, разрешаются.

1.68 Усиление
1.68.1 Разрешается усиление, если иное не оговорено конкретным пунктом данных технических требований любой детали.
1.69 Подвеска
1.69.1 Без ограничений.
1.70 Лебедка и дополнительное оборудование
1.70.1 Разрешено не более трех лебедок с механическим (электрическим, гидравлическим, от трансмиссии автомобиля) приводом.

1.70.2 Трос лебедки, удлинитель троса, корозащитная стропа, крепежный крюк, такелажные скобы(шаклы) и блоки, используемые совместно с лебедкой должны выдерживать усилие на разрыв равное двукратному максимальному тяговому усилию лебедки.

1.70.3 Автомобиль должен быть укомплектован плоской корозащитной стропой, шириной минимум 50мм.

1.71 Кузов и рама.
1.71.1 Запрещены сочлененные конструкции.

1.71.2 Внешние панели кузова должны быть выполнены их твердого непрозрачного материала.

1.71.3 Кузов должен полностью закрывать все механические компоненты видимые сверху.

1.71.4 Кабина (отсек экипажа) должна быть отделена огнестойкими перегородками от отсека двигателя и отсека, в котором размещается топливный бак.

1.71.5 Запрещается размещение в отсеке экипажа вращающихся деталей трансмиссии, элементов подвески и рулевой трапеции.

1.71.6 Любое оборудование, которое может представлять опасность, включая все виды трубопроводов, должно быть изолировано от пространства экипажа и надежно закреплено.

1.71.7 Обязательна установка дверей жесткой конструкции, открывающихся и снабженных замками, предотвращающими самопроизвольное открывание. Расстояние от уровня подушки сидения до уровня верхней кромки жесткой части двери должно быть не менее 300мм.
1.71.8 Каждая дверь кабины должна иметь проем окна, в котором можно поместить параллелограмм, с горизонтальным сторонами размером минимум 400мм. Высота окна, измеренная перпендикулярно к горизонтальным сторонам, должна быть не менее 250мм. Углы параллелограмма могут быть скруглены с максимальным радиусом 50мм.
1.71.9 Если окна двери оборудованы механическим или электрическим стеклоподъёмником, то весь механизм должен быть отделён от экипажа защитной панелью (рекомендуется применение алюминия или негорючего пластика).
1.71.10 В случае применения на автомобиле разборных боковых дверей, разрешается снимать верхнюю половину таких дверей. При этом снятые детали не требуется перевозить в автомобиле во время соревнований.
1.71.11 Разрешено применение только многослойного лобового стекла типа “триплекс”.
1.71.12 Если проём окна двери кабины закрыт прозрачным материалом (стекло/не колющийся пластик толщиной не менее 4мм) должна быть предусмотрена возможность его полного открытия. Механизм открытия свободный.
1.71.13 Разрешена установка любых автомобильных сидений. Сидения должны быть надежно закреплены.
1.72 Бампер.
1.72.1 Без ограничений. Конструкция должна быть травмобезопасной (без острых углов, кромок и т.д.).

1.73 Двигатель.

1.73.1 Разрешается применение любых бензиновых или дизельных двигателей
1.73.2 Запрещена установка радиаторов системы охлаждения внутри кабины. При установке радиатора(ов) внутри кузова автомобиля они должны быть отделены от помещения экипажа герметичной перегородкой.
1.73.3 Воздуховоды, обеспечивающие подачу воздуха к двигателю, а также трубопроводы, содержащие жидкости, если они проходят через отсек экипажа, не должны иметь каких либо соединений и должны иметь дополнительную герметизирующую защиту, выполненную из металла или пластика.
1.73.4 Система выпуска отработанных газов свободная. Ни при каких обстоятельствах элементы системы выпуска не могут проходить через отсек для экипажа.

1.74 Трансмиссия

1.74.1 Без ограничений.
1.75 Электрооборудование.

1.75.1 Разрешается установка не более трех аккумуляторов подключенных к штатной электросистеме автомобиля.

1.75.2 Каждый аккумулятор должен быть надежно закреплен.

1.75.3 Основное светотехническое оборудование (фары головного света, стоп-сигналы, указатели поворотов, габаритные огни) должно соответствовать ГОСТ 8769-75 и находиться в рабочем состоянии как минимум на момент предстартовой технической инспекции.
1.76 Топливная система.

1.76.1 Разрешается установка топливных баков индивидуального или заводского производства в безопасной зоне (рекомендуется установка бака над или перед задней осью автомобиля).

1.76.2 Топливные баки должны быть отделены от отсека экипажа сплошной пожаробезопасной (металлической) и, по возможности, герметичной перегородкой. Так же дополнительную, по возможности герметичную, защиту должны иметь трубопроводы, подходящие к баку.

1.76.3 Если баки и их наливные горловины расположены внутри кузова, то должны быть предусмотрены отверстия в полу кузова для стока пролитого топлива в пространство вне автомобиля. Вентиляция топливных баков должна быть выведена наружу автомобиля.

1.76.4 Наливные крышки и горловины не должны выступать за периметр автомобиля при виде сверху. Для крышки может использоваться любая система запирания, исключающая неполное запирание или случайное открытие при ударе.

1.76.5 Разрешается прохождение топливопроводов через кабину автомобиля только целостной металлической частью. Любые виды сочленений топливопроводов в кабине запрещены, за исключением резьбовых, в местах прохождения через пол или другие панели кузова.

1.77 Колесные диски и шины.
1.77.1 Разрешается применение только пневматических шин внешним диаметром не более 966мм (38 дюймов).
1.78 Рулевое управление

1.78.1 Не ограничено.

1.78.2 Управляемые колеса только передние.

1.79 Тормозная система.

1.79.1 Разрешается применение тормозных систем имеющих, как минимум, двухконтурную рабочую систему, действующую на колеса обоих осей от одной педали и независимую стояночную систему действующую, как минимум, на колеса одной оси.
