Бюллетень №1
Исправления и дополнения к Регламенту многоборья.

П.п. 2.3.1 и 2.3.3 исключены, п 2.3.2 читать в следующей редакции: «2.3.2.   Шины должны иметь протектор (в соответствии с ПДД) и смонтированы на диски установленного для данного автомобиля диаметра (допускаются отклонения по диаметру на 2 дюйма).

